|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informační list - Kotle na pevná paliva / Product fiche – Solid fuel boilers | | | | | | | | |
| v souladu s Nařízením Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2015/1187 / in accordance with the Delegated Commission Regulation (EU) 2015/1187 | | | | | | | | |
| White logo - no backgroundNázev nebo ochranná známka dodavatele / Supplier’s name or trademark  **VIAFLAMES s.r.o** | | | | | | | | |
| Značka modelu | Třída energetické účinnosti | Jmenovitý tepelný výkon [kW] | Index energetické účinnosti | Sezonní energetická účinnost [%] | Palivo | Preventivní opatření | | |
| Model identifeer | Energy efficiency class | Rated heat output [kW] | Energy Efficiency Index | Seasonal space heating energy efficiency [%] | Fuel | Specific precautions | | |
| VIAFLAMES W22 ECO 18 | A+ | 19 | 114 | 77 | dřevo / wood | Zapojení podle schémat výrobce odbornou dodavatelskou nebo montážní firmou s platným montážním certifikátem.  Putting in operation and admission of warranty related to it is conditioned by commissioning the boiler by a  contractual qualified mounting company authorized to perform this operation. |  | Dodržování pokynů uvedených v Návodu k obsluze a instalaci kotle.  Observation of instructions specified in the Operation and installation manual of the boiler. |
| VIAFLAMES W22 ECO 24 | A+ | 24 | 114 | 78 | dřevo / wood |
| VIAFLAMES W22 ECO 30 | A+ | 28 | 114 | 78 | dřevo / wood |
| VIAFLAMES W22 ECO 18 | C | 19 | 80 | 80 | hnědé uhlí /  brown coal |
| VIAFLAMES W22 ECO 24 | C | 23 | 80 | 80 | hnědé uhlí /  brown coal |
| VIAFLAMES W22 ECO 30 | C | 26 | 81 | 81 | hnědé uhlí /  brown coal |
| VIAFLAMES W22 ECO 18 | B | 20 | 83 | 83 | černé uhlí /  black coal |
| VIAFLAMES W22 ECO 24 | B | 25 | 83 | 83 | černé uhlí /  black coal |
| VIAFLAMES W22 ECO 30 | B | 29 | 84 | 84 | černé uhlí /  black coal |
| VIAFLAMES  E22 ECO 18 | A+ | 20 | 113 | 77 | dřevo / wood |
| VIAFLAMES  E22 ECO 24 | A+ | 25 | 113 | 77 | dřevo / wood |
| VIAFLAMES  E22 ECO 30 | A+ | 30 | 113 | 77 | dřevo / wood |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |